Accueil
Index

# Configuration de votre borne d’accès ou de votre disque Time Capsule pour utiliser Bonjour

Parfois qualifié de mise en réseau sans configuration, Bonjour est une technologie de mise en réseau permettant à des périphériques de se découvrir automatiquement les uns les autres sans recourir à une configuration individuelle ou à une configuration réseau.

Certaines versions de la borne d’accès AirPort Extreme et toutes les versions de Time Capsule prennent en charge l’utilisation de Bonjour pour mettre en avant des services sur Internet. Il vous faut pour cela utiliser un nom d’hôte DNS dynamique (ou un nom d’hôte dynamique global) et son mot de passe que votre fournisseur d’accès à Internet (FAI) ou votre administrateur réseau vous aura fournis.

En attribuant un nom d’hôte global dynamiqueà votre périphérique sans fil AirPort, vous pouvez accéder au périphérique situé en dehors du réseau local, même si l’adresse IP publique change à intervalles réguliers.

Une fois que vous disposez des informations sur votre compte, suivez les instructions ci-après pour saisir ces informations dans Utilitaire AirPort.

## Pour saisir des informations de DNS dynamique :

1. Ouvrez Utilitaire AirPort qui se trouve dans le dossier Applications/Utilitaires dans le cas d’un Mac ou dans Démarrer > Tous les programmes > AirPort sur un PC fonctionnant sous Windows.

2. Sélectionnez votre périphérique dans la liste, puis cliquez sur Configuration manuelle. Le cas échéant, saisissez le mot de passe.

3. Cliquez sur Borne d’accès ou sur Time Capsule, puis cliquez sur Modifier en regard du champ du nom.

4. Sélectionnez « Utiliser un nom d’hôte dynamique global », puis saisissez les informations relatives à votre compte.

Contactez votre FAI ou votre administrateur réseau si vous avez besoin d’informations complémentaires pour la prise en charge de Bonjour.