主页
索引

# 使用 Wi-Fi 保护访问协议 2 (WPA2) 保护无线网络

“AirPort 实用工具”支持两种 WPA2 模式：“企业级”模式会将 RADIUS 服务器用于用户鉴定，“个人级”模式则不要求 RADIUS 服务器。

“企业级”模式专为大型网络而设，很有可能由 IT 专业人员来建立和管理。为建立 WPA 企业级网络，必须首先设置一个 802.1X 连接。802.1X 连接要求鉴定协议，如 TTLS、LEAP 或 PEAP。它还需要一个鉴定服务器来管理网络用户的凭证和证书。

有关建立 WPA 企业级网络的信息和说明，请点按下面的链接。

建立 WPA2 企业级网络

个人级模式面向家庭或小型办公室网络，可以由多数用户设置并管理。个人级模式不需要单独的鉴定服务器。网络用户通常只需要输入用户名称和密码就可以加入网络。

## 若要建立 WPA2 个人级网络：

1. 打开“AirPort 实用工具”（在运行 Mac OS 的电脑上，位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；在运行 Windows 的电脑上，则位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”中）。

2. 选择您正在设置的设备，然后点按“手动设置”。如有必要，请输入密码。

3. 在工具栏中点按“AirPort”，然后点按“无线”。

4. 如果您想要兼容 WPA 和 WPA2 的电脑加入网络，请从“无线安全性”弹出式菜单中选取“WPA/WPA2 个人级”。如果您只想要兼容 WPA2 的电脑加入网络，请选取“WPA2 个人级”。

5. 输入一个介于 8 到 63 个 ASCII 字符的 ASCII 密码。