主页
索引

# AirPort 的新功能

此页会介绍 AirPort 中的新功能。若要了解更多有关如何设置 AirPort Extreme 基站、AirPort Express 或 Time Capsule 的信息，请点按上面的“主页”按钮以前往“AirPort 帮助”的主访问页面。

同步双频段 Time Capsule 和 AirPort Extreme

新 AirPort Extreme 和新 Time Capsule 基于 IEEE 802.11n 草案规格，采用了多重输入多重输出 (MIMO) 技术。两种设备都具备多天线功能以提供最快速度和最广范围。您可以享受到比 802.11g 快达五倍的数据传输速率。此外，它们提供的范围比 802.11g 无线标准大了两倍多，并且其范围可以覆盖整个家、教室或小型办公室。

新 AirPort Extreme 基站和 Time Capsule 均基于同步双频段技术，因此可以同时在 2.4GHz 或 5GHz 频谱下工作。当您设置 AirPort Extreme 或 Time Capsule 时，它创建两个高速 Wi-Fi 网络：一个 2.4 千兆赫 (GHz) 网络，用于 802.11b、802.11g 和 802.11n 设备（如 iPhone、iPod touch 和旧款电脑）；一个 5 GHz 网络，用于 802.11n 和 802.11a 设备（如新款电脑和 Apple TV）。

并且它们完全向后兼容，因此使用 802.11a、802.11b、802.11g 或 IEEE 规格草案的 802.11n 无线卡的 Mac 电脑和 PC 都能连接到 AirPort 无线网络。它们还可以完美地配合 AirPort Express 进行无线音乐流化以及更多操作。AirPort Extreme 基站和 Time Capsule 具备三个附加的 10/100/1000 以太网端口，因此您无需在网络中包括另一个路由器。

AirPort Extreme▸

建立客人网络并共享您的互联网连接

您可以在家中或办公室里建立有密码保护或没有受密码保护的客人网络，为无线设备（如电脑、iPhone、iPod touch 和 Apple TV）仅提供互联网访问。客人网络允许无线客户端连接到互联网但不访问您的专用网络。当您建立客人网络时，您的部分互联网连接会保留给客人使用。如果客户端电脑上设置了共享服务，则客人们还可以互相通信。

建立客人网络▸

与网络上的每个用户共享 USB 硬盘或打印机

您可以将 USB 硬盘连接到 AirPort Extreme 基站或 Time Capsule，从而使网络上的每个人均可以备份、储存和共享文件。您还可以连接 USB 打印机，或者您可以使用 USB 集线器，然后连接硬盘和打印机，从而使网络上的每个人均可以访问它们。

由于 Time Capsule 附带内置 AirPort 磁盘，如果您正在使用 Time Capsule，您无需连接外置 USB 磁盘。如果您正在使用 Mac OS X Leopard（v10.5.1 或更高版本），您可以将 Time Capsule 设置为备份磁盘，并且使用 Time Capsule 来备份网络上的使用 Mac OS X Leopard 的所有 Mac 电脑。

共享 USB 设备▸

使用新的“AirPort 实用工具”来快速而便捷地设置网络

“AirPort 实用工具”是单个应用程序，结合了“AirPort 设置助理”的易用性和“AirPort 管理实用工具”的强大功能。“AirPort 实用工具”具有简易的用户体验，所有软件控制都能从同一个应用程序中访问。它提供了更好的多基站管理、客户端监视功能和日志记录。“AirPort 实用工具”会启用已过期的客人帐户以临时访问网络，因此您不再需要将网络密码告知家里的或办公室的访客。您甚至可以设置带时间限制的帐户以实现最佳的家长控制。此版本的“AirPort 实用工具”支持 IPv6 和 Bonjour，因此您可以广告网络服务，比如通过 WAN 端口进行打印和共享硬盘。

AirPort 实用工具▸