Início
Índice

# Como configurar a data e a hora do dispositivo sem fio

Se estiver configurando a estação base ou o Time Capsule para registrar as informações de estado no registro do sistema Mac OS X (ou host syslog), ou ainda se estiver utilizando o acesso de usuário cronometrado em uma rede compatível com esse recurso, será preciso configurar a estação base ou o Time Capsule para ajustar a data e a hora automaticamente. Isso garante que os registros sejam precisos e que os usuários possam acessar a rede nas horas corretas.

Para ajustar a hora automaticamente, é preciso ter acesso a um servidor NTS (Network Time Server), seja na sua rede ou na Internet.

## Para ajustar a data e a hora automaticamente:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários, dentro da pasta Aplicativos em um computador que utilize o Mac OS X, e em Iniciar > Todos os Programas > AirPort em um computador com Windows.

2. Selecione seu dispositivo e clique em Ajuste Manual. Digite a senha, se necessário.

3. Clique em AirPort na barra de ferramentas e, em seguida, clique em Estação Base ou Time Capsule, dependendo do que você está configurando.

4. Marque a opção “Definir horário automaticamente” e, em seguida, escolha um servidor de horário no menu local.

5. Escolha um fuso horário no menu local Fuso Horário, se o seu dispositivo for compatível.

### Temas relacionados

Como configurar um dispositivo sem fio AirPort

Registro