Koti
Hakemisto

# Verkon oletuspalvelimen käyttöönotto

Voit asettaa AirPort-verkossa olevan tietokoneen oletuspalvelimeksi, jolloin tietokone näkyy internetissä ja vastaanottaa kaiken saapuvan liikenteen. Tämä voi olla hyödyllistä, jos käytät AirPort-verkossa olevaa tietokonetta verkkopelien pelaamiseen tai jos haluat reitittää kaiken internet-liikenteen yhden tietokoneen kautta.

Tukiasema tai Time Capsule on määritettävä jakamaan internet-yhteytensä käyttäen DHCP:tä ja NAT:ia.

## Koneen määritteleminen oletuspalvelimeksi:

1. Avaa AirPort-työkalu, joka sijaitsee Mac OS X -tietokoneessa kansiossa Ohjelmat/Lisäohjelmat ja Windows-tietokoneessa kohdassa Käynnistä > Kaikki ohjelmat > AirPort.

2. Valitse käyttöönotettava laite ja osoita Määrittely käsin. Kirjoita tarvittaessa salasana.

3. Osoita työkalupalkissa AirPort ja sitten NAT.

4. Valitse ”Salli oletuspalvelin kohteessa” ja syötä sen tietokoneen IP-osoite, jonka haluat määritellä oletuspalvelimeksi. Oletusosoite on 10.0.1.25.

### Tähän liittyvät aiheet

NAT