Hjem
Indeks

# Hva betyr det blinkende lyset?

Tabellen nedenfor beskriver statuslysfunksjonen for AirPort Extreme 802.11n-basestasjoner, Time Capsule-enheter og AirPort Express. AirPort Express-statuslyset lyser ikke blått.

AirPort-lys
Status/beskrivelse

Av

Enheten er koblet fra.

Blinkende grønt

Enheten starter.

Hvis du velger Blink ved aktivitet fra Statuslys-lokalmenyen (i Basestasjon-panelet i AirPort-innstillinger i AirPort-verktøy), er det mulig at statuslyset blinker grønt for å vise normal aktivitet.

Kontinuerlig grønt

Enheten er på og fungerer normalt. Hvis du velger Blink ved aktivitet fra Statuslys-lokalmenyen (i Basestasjon-panelet i AirPort-innstillinger i AirPort-verktøy), er det mulig at statuslyset blinker grønt for å vise normal aktivitet.

Blinkende gult

Enheten rapporterer om et problem. Se nedenfor.

Kontinuerlig gult

Enheten fullfører oppstartssekvensen.

Blinkende gult og grønt

Det kan være et problem under oppstart. Enheten starter på nytt og prøver igjen.

Kontinuerlig blått

Enheten er klar til å tillate at en trådløs klient kobler seg til nettverket.

Hvis du vil finne ut hvorfor det blinker gult, åpner du AirPort-verktøy, markerer enheten og velger Manuell konfigurering fra Basestasjon-menyen. Oppgi passordet hvis du blir bedt om det, og klikk deretter på Basestasjonsstatus for å vise informasjon om det blinkende lyset.