首頁
索引

# 如果您的基地台或 Time Capsule 是連接到提供 NAT 和 DHCP 的 Time Capsule

若您的基地台或 Time Capsule 是連接到路由器，或是連接到使用“網路位址轉譯”（NAT）來與您網路上的多部電腦共享單一 Internet 連線，且您是使用“動態主機配置協定”（DHCP）來提供專用 IP 位址，則您需要在基地台或 Time Capsule 上停用 NAT 和 DHCP。

大多數網路僅需要一個使用 NAT 和 DHCP 的設備來分配 IP 位址。

## 若要停用 NAT 和 DHCP：

1. 請打開“AirPort 工具程式”，它位於使用 Mac OS X 電腦的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在 Windows 電腦上，它位於 [開始] > [所有程式] > AirPort。

2. 選取您要設定的設備，然後按一下“手動設定”。輸入密碼（如有需要）。

3. 按一下工具列中的 Internet，然後按一下“Internet 連線”。

4. 從“連線共享”彈出式選單裡選擇“關（橋接模式）”。

停用 NAT 和 DHCP 後，設備在網路上的有線和無線電腦之間只當作一部簡單的橋接器使用。

### 相關主題

DHCP