Początek
Indeks

# Konfigurowanie sieci użyczanej

Podczas konfigurowania sieci użyczanej część przepustowości sieci, przeznaczona na połączenie internetowe, zostaje zarezerwowana dla gości, czyli klientów bezprzewodowych, które mogą przyłączyć się do sieci użyczanej i korzystać z Internetu bez dostępu do sieci prywatnej.

Jeśli na komputerach klienckich są skonfigurowane jakieś współużytkowane usługi, goście także mogą komunikować się między sobą.

Urządzenie bezprzewodowe Apple musi być skonfigurowane do udostępniania publicznego adresu IP.

## Jak skonfigurować sieć użyczaną?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie bezprzewodowe, na którym chcesz skonfigurować sieć użyczaną, po czym kliknij w przycisk Dalej.

   Użyj asystenta konfiguracji, aby podać niezbędne informacje dla urządzenia i sieci prywatnej.

3. Domyślną nazwą sieci użyczanej jest „XXX Guest Network”, gdzie XXX jest nazwą Twojej sieci użyczanej. Nazwę sieci użyczanej możesz zmienić wpisując nową nazwę w polu „Włącz sieć użyczaną”.

4. Przydziel sieci użyczanej hasło lub wybierz Brak z menu „Zabezpieczenia sieci użyczanej”.

5. Kliknij w Dalej, aby zakończyć wprowadzanie ustawień w asystencie ustawień, a następnie kliknij w przycisk Uaktualnij.

Jeśli chcesz, aby komputery gościnne mogły komunikować się między sobą, pamiętaj skonfigurować współużytkowaną usługę na komputerach klientach. W programie Narzędzie AirPort zaznacz urządzenie bezprzewodowe i kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Kliknij w AirPort na pasku narzędziowym, kliknij w „Sieć użyczana”, a następnie zaznacz pole wyboru „Pozwalaj klientom w sieci użyczanej komunikować się ze sobą”.