Início
Índice

# Como adicionar um cliente sem fio à sua rede 802.11n

Se você está usando uma estação base AirPort compatível com 802.11n ou um Time Capsule, e sua rede está protegida por senha usando WPA Pessoal ou WPA/WPA2 Pessoal, é possível fornecer aos seus clientes sem fio acesso à rede sem que tenham que digitar uma senha de rede.

Quando você permite que um cliente acesse a rede, o nome de cliente e o endereço MAC sem fio (ou ID AirPort) são armazenados na lista de controle de acesso do Utilitário AirPort até que você os remova da lista. Você também pode fornecer um acesso por 24 horas e após este tempo o cliente não mais poderá acessar a sua rede.

Quando você fornece acesso à rede sem fio ao seu cliente, ele não precisa digitar a senha de rede.

## Para permitir o acesso de cliente à rede:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários da pasta Aplicativos em um Mac, e em Iniciar > Todos os programas > AirPort, em um computador com Windows.

2. Selecione o dispositivo que você está configurando e depois clique em Ajuste Manual. Digite a senha, se necessário.

3. Escolha Estação Base > Adicionar Clientes Sem Fio.

4. Selecione como deseja que o cliente acesse a rede:

- Selecione PIN para digitar o número de oito dígitos fornecido pelo cliente que pediu acesso à rede.

- Selecione "Primeira tentativa" para permitir o acesso à rede ao próximo cliente que tente conectar-se.

- Selecione “Limitar acesso de cliente a 24 horas”, se deseja fornecer apenas um dia de acesso à rede. Se não selecionar esta opção, o cliente terá acesso à rede até que você o remova da lista.

Para remover o cliente, clique em AirPort na barra de ferramentas do Utilitário AirPort, clique em Controlar Acesso, selecione o nome do cliente e depois clique em Apagar (-). Você precisa atualizar o dispositivo após remover um cliente da lista.