Início
Índice remissivo

# A rede AirPort sofre interferências

Se na sua escola ou escritório existirem várias redes AirPort e uma deles sofrer interferências, poderá ter de mudar o canal que esta utiliza.

Por predefinição, o software AirPort selecciona automaticamente o melhor canal disponível quando a estação-base ou Time Capsule estiver ligada. Se a estação-base ou Time Capsule estiver a sofrer interferências, tente mudar o canal que está a utilizar.

Se estiver a usar o AirPort Extreme na gama de 5 gigahertz (GHz), não pode mudar o canal utilizado.

## Para mudar o canal de uma rede de 2,4 GHz:

1. Abra o Utilitário AirPort, que se encontra na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

2. Seleccione o dispositivo que está a configurar e clique em “Configuração manual”. Se necessário, introduza a palavra-passe da estação-base.

3. Clique em "AirPort" na barra de ferramentas e, de seguida, em "Ligações sem fios".

4. Seleccione um novo canal no menu instantâneo "Canal".

Os dispositivos sem fios circundantes devem estar a uma distância de pelo menos cinco canais. Por exemplo, se o dispositivo A estiver configurado para o canal 1, o dispositivo B deve estar configurado para o canal 6 ou 11.

Os computadores na rede AirPort sintonizam automaticamente o canal que o dispositivo estiver a utilizar. Se mudar o canal de um dispositivo, não é preciso mudar o canal nos computadores ligados à rede sem fios.

### Tópicos relacionados

Interferência