Inizio
Indice

# Controllare il periodo di validità di un indirizzo IP di un computer

Per controllare la durata della validità di un indirizzo IP di un computer del tuo network AirPort, imposta il tempo di assegnazione del DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

## Per impostare il tempo di assegnazione del DHCP:

1. Apri Utility AirPort. Nei computer con sistema operativo Mac OS X, Utility AirPort si trova nella cartella Utility della cartella Applicazioni. Mentre nei computer con sistema operativo Windows, si trova in Start > Programmi > AirPort.

2. Seleziona il dispositivo che stai configurando, quindi fai clic su Impostazione manuale. Se necessario, inserisci la password.

3. Fai clic su Internet nella barra degli strumenti e assicurati di aver selezionato “Condividi indir. IP pubbl.” o “Distribuisci intervallo indir. IP” dal menu a comparsa “Condivisione documenti”, quindi fai clic su DHCP.

4. Inserisci un numero nel campo DHCP assegnato, quindi scegli minuti, ore o giorni nel menu a comparsa.

Utilizzando dei tempi di assegnazione estremamente brevi, DHCP può riconfigurare dinamicamente i network in cui i computer sono più numerosi degli indirizzi IP disponibili.

Se hai configurato l'opzione Prenotazioni DHCP, i computer nell'elenco non otterranno un nuovo indirizzo DHCP allo scadere dell'assegnazione.

### Argomenti correlati

DHCP