Startpagina
Index

# SNMP uitschakelen

Netwerken die worden beheerd via het SNMP (Simple Network Management Protocol), zijn kwetsbaar voor DOS-aanvallen. (SNMP is standaard ingeschakeld in AirPort-configuratieprogramma.) Ook als u configuratie van het basisstation op afstand via de WAN-poort (Wide Area Network) toestaat, kunnen uw netwerkinstellingen door onbevoegden worden gewijzigd.

Om uw netwerk en draadloze apparaten extra te beveiligen, kunt u SNMP uitschakelen.

## SNMP uitschakelen op uw basisstation

1. Open AirPort-configuratieprogramma. Als u met Mac OS X werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'.

2. Selecteer het apparaat dat u wilt configureren en klik vervolgens op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord in.

3. Klik op 'Geavanceerd' in de knoppenbalk en klik vervolgens op 'Logs en statistieken'.

4. Schakel het aankruisvak 'Sta SNMP toe' uit.

U kunt ervoor kiezen SNMP toe te staan op de WAN-poort (Wide Area Network) door het aankruisvak 'Sta SNMP via WAN toe' in te schakelen. Als u SNMP via de WAN-poort toestaat, kunt u uw apparaten op afstand beheren.

Klik hieronder op 'Informatie over het draadloze netwerk in een logbestand vastleggen' voor informatie over de manier waarop u het draadloze apparaat instelt op het vastleggen van informatie over het netwerk.

### Verwante onderwerpen

SNMP

configuratie op afstand

Informatie over het draadloze netwerk in een logbestand vastleggen