Startpagina
Index

# De IPv6-firewall aanpassen

Als het basisstation IPv6 ondersteunt, kunt u AirPort-configuratieprogramma gebruiken om IPv6-firewallinstellingen aan te passen. U kunt AirPort-configuratieprogramma ook gebruiken om IPv6-firewallinstellingen aan te passen op een Time Capsule.

## IPv6-firewallinstellingen aanpassen

1. Open AirPort-configuratieprogramma. Als u met een Mac werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'.

2. Selecteer het apparaat waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik vervolgens op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord in.

3. Klik op 'Geavanceerd' in de knoppenbalk en klik vervolgens op 'IPv6-firewall'.

   De opties 'Sta Teredo-tunnels toe' en 'Sta IPSec toe' zijn standaard ingeschakeld.

   U kunt toegang bieden tot specifieke apparaten in het netwerk achter de IPv6-firewall door op de knop met het plusteken (+) te klikken en het IPv6-adres of de poort voor het apparaat in te voeren.

Een IPv6-firewall kunt u alleen gebruiken als u beschikt over een AirPort Extreme 802.11n-basisstation met firmwareversie 7.2 of hoger of een Time Capsule.

Ga naar de AirPort-ondersteuningswebsite voor de meest recente firmware voor het basisstation.

### Open het volgende

AirPort-ondersteuningswebsite