홈
인덱스

# 네트워크상의 특정 컴퓨터에 네트워크 트래픽 전달하기

요청에 따라 웹, AppleShare 또는 네트워크상의 FTP 서버에 제대로 라우팅되게 하려면, 서버나 컴퓨터에 영구 IP 주소를 할당하고 AirPort 베이스 스테이션 또는 Time Capsule에 "인바운드 포트 매핑" 정보를 제공해야 합니다.

## 인바운드 포트 매핑을 설정하려면,

1. Mac OS X을 사용하는 컴퓨터에서는 응용 프로그램 폴더 안에 있는 유틸리티 폴더, Windows 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오.

2. 설정할 장비를 선택하고 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오.

3. 도구 막대에서 고급을 클릭하고 포트 매핑을 클릭하십시오.

4. 추가(+) 버튼을 클릭하고 서비스 팝업 메뉴에서 원하는 서비스를 선택하십시오(예를 들어, 개인 파일 공유).

5. 사설 IP 주소란에 해당 서버의 IP 주소를 입력하십시오.

포트 매핑을 사용하려면 웹, AppleShare 또는 FTP 서버를 실행하고 있는 컴퓨터에서 TCP/IP를 수동으로 구성해야 합니다.

### 관련 주제

포트 매핑

NAT(Network Address Translation)