Początek
Indeks

# Ustawianie daty i czasu w urządzeniu bezprzewodowym

Jeżeli stacja bazowa lub Time Capsule zostaną skonfigurowane do zapisywania informacji o statusie w dzienniku systemowym Mac OS X (lub na serwerze syslog) lub korzystasz z czasowego dostępu użytkowników w obsługującej tę funkcję sieci, musisz skonfigurować stację bazową lub Time Capsule do automatycznego ustawiania daty i czasu. Zapewni to wiarygodność danych w dziennikach i możliwość dostępu użytkowników do sieci w przysługujących im porach.

W celu włączenia automatycznego ustawienia daty i czasu w stacji bazowej należy mieć dostęp do serwera czasu (NTS) w sieci lokalnej lub Internecie.

## Jak włączyć automatyczne ustawianie daty i czasu?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie i kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne.

3. Kliknij w AirPort w pasku narzędzi. Następnie kliknij w „Stacja bazowa” lub „Time Capsule”, w zależności od tego, jakie urządzenie konfigurujesz.

4. Zaznacz „Ustaw czas automatycznie” i wybierz serwer czasu z menu.

5. Wybierz strefę czasową z menu „Strefa czasowa”, jeżeli urządzenie bezprzewodowe obsługuje tę funkcję.

### Podobne tematy

Konfigurowanie urządzenia bezprzewodowego AirPort

rejestrowanie