Koti
Hakemisto

# 802.11n-verkon kantaman laajentaminen

AirPort-työkalun avulla on helppo laajentaa 802.11n-verkon kantamaa, jos muodostat yhteyden toiseen 802.11n-tukiasemaan tai Time Capsuleen. Kahden 802.11n-laitteen liittäminen yksinkertaistaa huomattavasti WDS:n käyttöönottoa.

## 802.11n-verkon kantaman laajentaminen:

1. Avaa AirPort-työkalu ja valitse tukiasema tai Time Capsule, joka muodostaa yhteyden internetiin.

2. Osoita Määrittely käsin. Syötä tarvittaessa tukiaseman salasana.

3. Osoita työkalupalkissa AirPort ja sitten Langaton.

4. Valitse Langaton tila -ponnahdusvalikosta ”Luo langaton verkko” ja valitse sitten ”Salli verkon laajentaminen” -valintaneliö.

5. Valitse seuraavaksi verkkoa laajentava laite ja osoita Määrittely käsin. Kirjoita tarvittaessa salasana.

6. Valitse Langaton tila -ponnahdusvalikosta ”Laajenna langatonta verkkoa” ja valitse sitten Verkon nimi -ponnahdusvalikosta tukiasema, jonka verkkoa haluat laajentaa.

7. Kirjoita tarvittaessa verkon ja laitteen salasana.

Jos tukiasemat on liitetty ethernet-kaapelilla, katso ”Useiden tukiasemien käyttö ethernet-verkossa” laajentaaksesi langattoman verkon kantamaa.

Jos laajennat 802.11g- tai 802.11b-tekniikkaa käyttävän langattoman verkon kantamaa, katso ohjeita Applen tukisivustolta.

### Tähän liittyvät aiheet

Useiden tukiasemien käyttö ethernet-verkossa

### Avaa

Airport-tukisivusto