主页
索引

# 设置 RADIUS 访问控制

远程鉴定拨入用户服务 (RADIUS) 是一种客户端/服务器协议，它允许远程访问服务器来鉴定远离中央数据库的无线用户，无需在网络中的每个设备上维护用户信息。

RADIUS 服务器设置完成后（请参阅服务器附带的文稿），请打开“AirPort 实用工具”，选择无线设备，然后选取“基站”>“手动设置”。如有必要，请输入密码。在工具栏中点按“AirPort”，然后点按“访问控制”。

在运行 Mac OS X 的电脑上，“AirPort 实用工具”位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；在运行 Windows 的电脑上，“AirPort 实用工具”位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”中。

## 若要使用 RADIUS 鉴定：

1. 从“MAC 地址访问控制”弹出式菜单中选取“RADIUS”。

2. 根据如何设置 RADIUS 服务器，从“RADIUS 类型”弹出式菜单中选取“默认”或“备用”。

3. 输入 RADIUS 服务器的 IP 地址和其他信息。如果您不确定要输入什么信息，请咨询 RADIUS 服务器管理员。

### 相关主题

RADIUS