Startpagina
Index

# Een standaardhost voor uw netwerk instellen

U kunt een computer in uw AirPort-netwerk instellen als de standaardhost. Deze computer staat rechtstreeks in verbinding met het internet en ontvangt al het inkomende verkeer. Dit is bijvoorbeeld handig als u een computer in uw AirPort-netwerk wilt gebruiken voor netwerkgames of als u al het internetverkeer via één computer wilt laten lopen.

Uw basisstation of Time Capsule moet worden geconfigureerd voor het delen van de internetverbinding via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) en NAT (Network Address Translation).

## Een computer instellen als standaardhost

1. Open AirPort-configuratieprogramma. Als u met Mac OS X werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'.

2. Selecteer het apparaat dat u wilt configureren en klik vervolgens op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord in.

3. Klik op 'Internet' in de knoppenbalk en klik vervolgens op 'NAT'.

4. Selecteer 'Activeer standaardhost op' en wijs het IP-adres toe aan de computer in het netwerk die u wilt instellen als de standaardhost. Het standaardadres is 10.0.1.25.

### Verwante onderwerpen

Network Address Translation (NAT)