Início
Índice

# O que há de novo na AirPort

Esta página lhe informa sobre os novos recursos da AirPort. Para obter mais informações sobre como ajustar uma estação base AirPort Extreme, uma AirPort Express ou um Time Capsule, clique no botão de Início acima para levá-lo à página de acesso principal da Ajuda AirPort.

Time Capsule e AirPort Extreme de banda dupla simultânea

O nova AirPort Extreme e o nova Time Capsule estão baseados na especificação IEEE 802.11n com a tecnologia MIMO (multiple-input multiple-output). Ambos os dispositivos possuem várias antenas para fornecer a maior velocidade e o maior raio de alcance. Você pode aproveitar as taxas de transferência de dados de até cinco vezes mais rápidas que o 802.11g. Além disso, eles oferecem mais que o dobro do raio de alcance do padrão sem fio 802.11g e dão cobertura na sua casa, sala de aula ou escritório.

A nova estação base AirPort Extreme e o Time Capsule são baseados na tecnologia de banda dupla simultânea, o que os torna capazes de trabalhar ao mesmo tempo em espectros de 2,4GHz e de 5GHz. Ao configurar a AirPort Extreme ou o Time Capsule, criam-se duas redes Wi-Fi de alta velocidade: uma de 2.4 gigahertz (GHz) para dispositivos de 802.11b, 802.11g e 802.11n, como iPhone, iPod touch e computadores mais antigos, e outra de 5 GHz para dispositivos de 802.11n e 802.11a, como os computadores mais recentes e a Apple TV.

E são cem por cento compatíveis com o anterior, assim os computadores Mac e os PCs que usam placas sem fio 802.11n de especificações 802.11a, 802.11b, 802.11g, ou IEEE podem conectar-se a uma rede sem fio AirPort. Funcionam perfeitamente também com a AirPort Express para transmissão de músicas em tempo real e sem fio e muito mais. A estação base AirPort Extreme e o Time Capsule possuem três portas Ethernet 10/100/1000 adicionais de forma que você não precisará incluir outro roteador na sua rede.

AirPort Extreme▸

Configure redes de convidados e compartilhe a conexão com a Internet

Você pode configurar uma rede de convidados em casa ou no escritório e com ou sem proteção com senha para oferecer acesso somente via Internet a dispositivos sem fio, como computadores, o iPhone, o iPod touch e a Apple TV. As redes de convidados permitem aos clientes conectarem-se com a Internet sem acessar sua rede particular. Ao configurar uma rede de convidados, uma parte da conexão à Internet fica reservada para os convidados. Se os serviços de compartilhamento estiverem configurados como computadores clientes, os convidados poderão também se comunicar entre si.

Como configurar redes de convidados▸

Como compartilhar uma impressora ou um disco rígido USB com outras pessoas na sua rede

Você pode conectar um disco rígido USB à sua estação base AirPort Extreme ou ao Time Capsule, assim qualquer pessoa na sua rede pode fazer um backup, armazenar e compartilhar arquivos. Você também pode conectar-se a uma impressora USB, ou então pode conectar um hub USB e depois um disco rígido e uma impressora, assim qualquer pessoa na sua rede pode acessá-los.

Se estiver usando um Time Capsule, você não precisa conectar um disco USB externo, pois o seu Time Capsule vem com um disco AirPort interno. Se estiver usando o Mac OS X Leopard (v10.5.1 ou posterior), você pode ajustar o Time Capsule como disco de backup e usá-lo para fazer backup de todos os computadores Mac da sua rede que estejam usando o Mac OS X Leopard.

Dispositivos USB compartilhados▸

Como configurar a sua rede rápida e facilmente com o novo Utilitário AirPort

O Utilitário AirPort combina a facilidade do Assistente Configuração AirPort com o poder o Utilitário Administração AirPort em um único aplicativo. O Utilitário AirPort simplifica a experiência do usuário com todos os controles de software acessíveis a partir do mesmo aplicativo. Ele fornece melhor gerenciamento de várias estações base, com recursos de monitoramento de cliente e registro. O Utilitário AirPort ativa as contas de convidados que expiram, para obter acesso temporário à sua rede, assim você não precisa mais dar uma senha de rede aos seus visitantes na sua casa ou no seu escritório. Você pode inclusive configurar contas com restrição de tempo nos controles parentais. Esta versão do Utilitário AirPort é compatível com IPv6 e Bonjour, assim você pode anunciar os serviços de rede, como impressão e compartilhamento de um disco rígido através da porta WAN.

Utilitário AirPort▸