Início
Índice remissivo

# Como controlar o tempo de validade de um endereço IP

Para controlar o período de validade de um endereço IP para um computador da sua rede AirPort, ajuste o tempo de aluguer do Protocolo de configuração dinâmica de anfitrião (DHCP).

## Para ajustar o tempo de aluguer do DHCP:

1. Abra o Utilitário AirPort, que se encontra na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

2. Seleccione o dispositivo que está a configurar e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

3. Clique em Internet na barra de ferramentas e certifique-se de que uma das opções “Partilhar um endereço IP público” ou “Distribuir intervalo de endereços IP” está seleccionada no menu instantâneo “Partilha de ligação” e, por fim, clique em DHCP.

4. Introduza um número no campo "Aluguer do DHCP" e depois seleccione minutos, horas ou dias no menu instantâneo.

Se usar tempos de aluguer muito curtos, o DHCP poderá reconfigurar de forma dinâmica as redes onde existem mais computadores do que endereços IP disponíveis.

Se tiver configurado reservas dó DHCP, os computadores da lista não receberão um novo endereço DHCP quando o aluguer do DHCP expirar.

### Tópicos relacionados

DHCP