홈
인덱스

# 무선 네트워크 정보 로그 기록하기

Mac OS X을 사용하는 컴퓨터에서는 Mac OS X 시스템 로그(또는 syslog 호스트)에, Windows를 사용하는 컴퓨터에서는 syslog 응용 프로그램을 사용하여 상태 정보를 로그 기록하도록 AirPort 베이스 스테이션 또는 Time Capsule을 설정할 수 있습니다. 이것은 무선 장비의 활동을 모니터링하고 문제를 해결하는 데 유용합니다.

로그의 정확성을 보장하기 위해, 무선 장비의 기본 날짜와 시간을 자동으로 설정해야 합니다.

## 베이스 스테이션의 로그 저장을 설정하려면,

1. Mac에서는 응용 프로그램 폴더 안의 유틸리티 폴더, Windows를 사용하는 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오.

2. 설정할 장비를 선택하고 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오.

3. 도구 막대에서 고급을 클릭하고 로그 & 통계를 클릭하십시오.

4. Syslog 대상 주소란에서 베이스 스테이션 로그를 수신할 컴퓨터의 IP 주소를 입력하십시오.

5. Syslog 단계 팝업 메뉴에서 로그 기록하려는 정보의 유형을 선택하십시오.

6. 베이스 스테이션 로그를 보려면 “로그 및 통계”를 클릭하십시오.

로그에 정확한 날짜와 시간 정보가 포함되도록 보장하려면, AirPort 설정의 베이스 스테이션 패널에서 "자동으로 시간 설정"을 선택하고 팝업 메뉴에서 네트워크 시간 서버와 시간대를 선택하십시오.

### 관련 주제

로그 기록하기