Inicio
Índice

# Cómo asignar nombre y contraseña a la estación base o Time Capsule

Asigne un nombre al dispositivo inalámbrico para poder identificarlo con facilidad si existen varios en la red. De esta forma se facilita su localización. El nombre del dispositivo inalámbrico aparece en la lista del lado izquierdo de la Utilidad AirPort. También es posible protegerlo con una contraseña. Esto garantiza que sólo las personas que conozcan dicha contraseña podrán cambiar la configuración.

La información de contacto y localización resulta útil si se utiliza el protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) para controlar la actividad del dispositivo inalámbrico.

Seleccione “Permitir configuración a través de WAN” para configurar los dispositivos inalámbricos base a través del puerto WAN Ethernet. Esto le permite realizar cambios en los ajustes cuando está conectado a través de una red. Si el dispositivo inalámbrico permite disponer de una cuenta con un servicio de nombres de dominio, puede seleccionar la opción “Permitir configuración vía Internet con Bonjour” para que la estación base esté disponible a través de Internet.

Si tiene acceso a un servidor de horario en red, ya sea en su red o en Internet, puede seleccionar la opción “Ajustar fecha y hora automáticamente” y seleccionar un servidor de horario en red. Si el dispositivo lo admite, también puede seleccionar una zona horaria en el menú local. Con esto se asegura de que el dispositivo esté ajustado a la hora exacta, lo cual resulta útil a la hora de controlar registros.

### Temas relacionados

Cómo configurar un dispositivo inalámbrico AirPort