主页
索引

# 为网络设定无线选项

使用“AirPort 实用工具”中的“无线”面板来管理网络的无线设置。

若要找到“无线”面板，请打开“AirPort 实用工具”，选择基站或 Time Capsule（如果您正在使用一个），然后选取“基站”>“手动设置”。如有必要，请输入设备密码。在工具栏中点按“AirPort”，然后点按“无线”。

在运行 Mac OS X 的电脑上，“AirPort 实用工具”位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；在运行 Windows 的电脑上，“AirPort 实用工具”位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”中。

## 设定以下一个或多个无线选项：

- 将网络模式设定为创建无线网络、加入无线分布系统 (WDS) 或扩展无线网络（如果设备支持它并且您计划将其他 802.11n 设备连接到网络）。

- 给无线网络命名。

- 取决于您的基站和将加入网络的客户端电脑，请将广播模式设定为“802.11n（兼容 802.11b/g）”、“仅 802.11n (2.4 GHz)”、“802.11n（兼容 802.11a）”或“仅 802.11n (5 GHz)”。

- 取决于您正在设置的基站和将加入网络的客户端电脑的功能，为使用 WEP 或 WPA 的无线网络设定无线安全性级别。建议使用“WPA/WPA2 个人级”安全级别。

- 若要设定附加选项，例如多址广播速率和发射功率，请点按“无线网络选项”。

有关设置这些选项的更多信息，请点按下面的链接。

### 相关主题

AirPort 安全性

多址广播速率