首頁
索引

# 使用 PPP 從遠端連接基地台

若您使用雙乙太網路（雪白色）或內建數據機的“AirPort Extreme 基地台”，而您的基地台數據機是連接到電話插座，您可以從遠端電腦撥號到基地台，並連接 AirPort 網路。

從遠端連接基地台允許您連接 AirPort 網路，包含任何透過乙太網路連接此網路的電腦。若基地台使用 DSL 或纜線數據機連接 Internet，您也可以連接 Internet。

## 若要設定遠端連接基地台：

1. 請打開“AirPort 工具程式”，位於 Mac 的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在使用 Windows 的電腦內，則位於 [開始] > [所有程式] > AirPort 裡。

2. 請選擇您的基地台，然後按一下“手動設定”。輸入基地台的密碼（如有需要）。

3. 按一下“網路”，勾選“啟用 PPP 電話撥入”註記框，然後按一下“設定”。

4. 輸入您的使用者名稱和密碼、接電話前的鈴聲次數，以及其他設定。

因為您設定基地台為會接來電，請考慮為基地台使用專用的電話線。同一條電話線的其他來電可能會導致“AirPort 基地台”數據機中斷連線。

注意：若您使用基地台的內建數據機來連接 Internet，則無法啟用 PPP 電話撥入。