Początek
Indeks

# Rejestrowanie w dzienniku informacji o sieci bezprzewodowej

Można tak skonfigurować stację bazową AirPort lub Time Capsule, aby zapisywały one informacje o statusie w dzienniku systemowym Mac OS X lub serwera syslog (w komputerach z systemem Mac OS X) lub korzystając z programu syslog (w komputerach z systemem Windows). Jest to przydatne podczas rozwiązywania problemów lub monitorowania pracy urządzenia bezprzewodowego.

Należy włączyć automatyczne ustawienie daty i czasu stacji bazowej, aby zapewnić dokładność zapisów dziennika.

## Jak skonfigurować rejestrowanie dzienników stacji bazowej?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne.

3. W pasku narzędzi kliknij w Zaawansowane, a następnie kliknij w Statystyki.

4. W polu „Adres docelowy dla Syslog„ podaj adres IP komputera, który będzie otrzymywał dzienniki stacji bazowej.

5. Z menu Poziom Syslog wybierz rodzaj informacji, które mają być rejstrowane.

6. Kliknij w „Dzienniki i statystyki”, aby obejrzeć dzienniki stacji bazowej.

Chcąc upewnić się, że zapisy w dzienniku oznaczane są prawidłową godziną i datą, należy zaznaczyć pole wyboru „Ustaw czas automatycznie”, znajdujące się w panelu „Stacja bazowa”, dostępnym w ustawieniach AirPort, a następnie wybrać sieciowy serwer czasu i właściwą strefę czasową.

### Podobne tematy

rejestrowanie