Hjem
Indeks

# Angi innstillinger for det trådløse nettverket

I Trådløst-panelet i AirPort-verktøy administrerer du nettverkets innstillinger for trådløse tilkoblinger.

For å finne Trådløst-panelet, åpner du AirPort-verktøy, markerer basestasjonen, eller Time Capsule-enheten hvis du har en, og velger Basestasjon > Manuell konfigurering. Oppgi passordet for enheten hvis nødvendig. Klikk på AirPort i verktøylinjen, og klikk deretter på Trådløst.

På maskiner med Mac OS X finner du AirPort-verktøy i Verktøy-mappen i Programmer-mappen. På maskiner med Windows finner du AirPort-verktøy ved å velge Start > Alle programmer > AirPort.

## Angi ett eller flere valg:

- Velg at den trådløse nettverksmodusen skal opprette et trådløst nettverk, delta i et WDS-nettverk (WDS = Wireless Distribution System), eller, hvis enheten støtter det og du har tenkt å koble andre 802.11n-enheter til nettverket, utvide et trådløst nettverk.

- Gi det trådløse nettverket et navn.

- Still inn radiomodusen til 802.11n (802.11b/g-kompatibel), Kun 802.11n (2,4 GHz), 802.11n (802.11a-kompatibel) eller Kun 802.11n (5 GHz) avhengig av hva slags basestasjon du bruker, og hva slags teknologi maskinene som skal kobles til, bruker.

- Still inn sikkerhetsnivået for det trådløse nettverket med WEP eller WPA, avhengig av hva slags basestasjon du bruker, og hva slags teknologi maskinene som skal kobles til, bruker. WPA/WPA2 Personal er det anbefalte sikkerhetsnivået.

- Klikk på Valg for trådløst nettverk for å angi flere valg, for eksempel multicastfrekvens og signalstyrke.

Klikk på koblingene nedenfor for å lese mer om hvordan du bruker disse valgene.

### Beslektede emner

sikkerhetsfunksjonene i AirPort

multicastfrekvens