Początek
Indeks

# Konfigurowanie sieci WPA2 Enterprise

Konfigurowanie sieci WPA2 Enterprise wymaga skonfigurowania serwera RADIUS, który zarządza i potwierdza dane użytkowników sieciowych, takie jak nazwy użytkowników, hasła i certyfikaty użytkowników. W celu skonfigurowania serwera RADIUS zajrzyj do dokumentacji dostarczonej razem z nim. Kiedy już serwer zostanie skonfigurowany, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby skonfigurować sieć WPA2 Enterprise.

## Jak skonfigurować sieć WPA2 Enterprise?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne.

3. W pasku narzędzi kliknij w AirPort, a następnie w Bezprzewodowa.

4. W zależności od konfigurowanej stacji bazowej i zgodności komputerów, które będą bezprzewodowo podłączać się do sieci, wybierz WPA/WPA2 Enterprise lub WPA2 Enterprise z menu „Zabezpieczenia bezprzewodowe”.

5. Kliknij w Konfiguruj RADIUS i wprowadź adres IP, wspólne hasło i port głównego i drugorzędnego serwera uwierzytelnienia RADIUS.

### Podobne tematy

Wi-Fi Protected Access (WPA)