Inizio
Indice

# Personalizzare il firewall IPv6

Se la base lo supporta, puoi utilizzare Utility AirPort per regolare le impostazioni del firewall IPv6. Inoltre, puoi utilizzare Utility AirPort per regolare le impostazioni del firewall IPv6 su un Time Capsule.

## Per regolare le impostazioni del firewall IPv6:

1. Apri Utility AirPort. Nei computer Macintosh, Utility AirPort si trova nella cartella Utility della cartella Applicazioni. Mentre nei computer con sistema operativo Windows, si trova in Start > Programmi > AirPort.

2. Seleziona il dispositivo da regolare, quindi fai clic su Impostazione manuale. Se necessario, inserisci la password.

3. Fai clic su Avanzate nella barra degli strumenti, quindi su "Firewall IPv6".

   Le opzioni “Consenti tunnel Teredo” e “Consenti autenticazione IPSec” sono selezionate per default.

   Per fornire l'accesso al network e a dispositivi specifici dall'esterno del firewall IPv6, fai clic sul pulsante Aggiungi (+) e inserisci l'indirizzo IPv6 o la porta del dispositivo.

Per utilizzare un firewall IPv6, è necessaria una base AirPort Extreme 802.11n con un firmware versione 7.2 o versione successiva oppure un Time Capsule.

Per ottenere la versioni aggiornata del firmware della base, consulta il sito del supporto AirPort.

### Apri

sito web del supporto AirPort