Início
Índice remissivo

# Fornecer um nome e palavra-passe à sua estação-base ou Time Capsule

Dê ao seu dispositivo sem fios um nome para que o possa identificar facilmente se houver múltiplos dispositivos na rede. Isto torna o dispositivo fácil de localizar. O nome do dispositivo sem fios surge na lista no lado esquerdo do Utilitário AirPort. Pode também proteger o dispositivo sem fios com uma palavra-passe. Assim, terá a certeza de que apenas as pessoas que conhecem a palavra-passe podem alterar as definições.

As informações de contacto e localização podem ser úteis se estiver a utilizar o protocolo SNMP (“Simple Network Management Protocol”, protocolo simples de gestão da rede) para monitorizar a actividade do dispositivo.

Seleccione a opção “Permitir configuração através de WAN” para configurar os dispositivos sem fios através da porta Ethernet WAN. Isto permite-lhe efectuar alterações a definições quando está ligado através de uma rede. Se o dispositivo sem fios suportar uma conta com um serviço de nomes de domínios, é possível seleccionar a caixa de verificação “Permitir configuração pela Internet, através do Bonjour” para esta estação-base ficar disponível através da Internet.

Se tiver acesso a um servidor de hora da rede, quer na sua própria rede ou na Internet, pode seleccionar a caixa de verificação “Definir hora automaticamente” e escolher um servidor de hora da rede. Pode também escolher um fuso horário no menu instantâneo se o dispositivo o suportar. Isto assegura que o dispositivo fica configurado para a hora correcta, e é útil se estiver a monitorizar registos.

### Tópicos relacionados

Configurar um dispositivo sem fios AirPort