Início
Índice remissivo

# Como usar o modem da estação-base para estabelecer uma ligação à Internet

Se a estação-base tiver um modem interno e tiver uma conta de acesso telefónico num fornecedor de acesso à Internet (ISP), pode ligar a porta do modem da estação-base a uma linha telefónica padrão e usar PPP para se ligar à Internet.

Certifique-se de que tem consigo os dados da sua conta antes de usar o Utilitário AirPort.

## Pode precisar dos seguintes dados:

- O seu nome de conta ISP (nome de utilizador) e palavra-passe

- O número de telefone do modem de acesso telefónico do ISP

- Se deseja configurar TCP/IP manualmente ou usando PPP

- O seu endereço IP (apenas para configuração manual)

- O endereço do seu servidor DNS (Sistema de nomes de domínio)

Clique em "Modem" para configurar as opções do modem, p. ex., o tempo durante o qual o modem ficará inactivo antes de se desligar, o código do seu país e outras opções.