Início
Índice

# Se houver interferência na rede AirPort

Se a sua escola ou escritório tiverem várias redes AirPort e uma delas estiver sofrendo interferências, talvez seja necessário alterar o canal que ela utiliza.

Por padrão, o software da AirPort seleciona automaticamente o melhor canal disponível quando a estação base ou o Time Capsule são conectados. Se a estação base ou o Time Capsule estiverem com interferência, tente mudar o canal que eles utilizam.

Se estiver utilizando a AirPort Extreme no raio de alcance de 5 gigahertz (GHz), não poderá alterar o canal que ele utiliza.

## Para alterar o canal de uma rede de 2,4 GHz:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários, dentro da pasta Aplicativos em um computador que utilize o Mac OS X, e em Iniciar > Todos os Programas > AirPort em um computador com Windows.

2. Selecione o dispositivo que você está configurando e depois clique em Ajuste Manual. Digite a senha da estação base, se necessário.

3. Clique em AirPort na barra de ferramentas e, em seguida, clique em Sem Fio.

4. Escolha um novo canal no menu local Canal.

Os dispositivos sem fio que estiverem nas proximidades devem ficar com pelo menos cinco canais de distância. Por exemplo, se o dispositivo A estiver configurado no canal 1, o dispositivo B deve ser configurado no canal 6 ou 11.

Os computadores que estão na rede AirPort sintonizam automaticamente o canal que o seu dispositivo utiliza. Se você alterar o canal de um dispositivo, não precisará alterar o canal dos computadores conectados à rede sem fio.

### Temas relacionados

Interferência