Hjem
Register

# Hvis din USB-printer ikke svarer

Hvis du har sluttet en printer til USB-porten på en base eller Time Capsule på det trådløse netværk, og computere på netværket ikke kan udskrive, kan du prøve følgende forslag for at prøve at løse problemet.

## Hvis printeren ikke svarer, kan du prøve at gøre følgende:

- Sørg for, at printeren er sluttet til en stikkontakt og er tændt.

- Hvis printeren er tændt, skal du slukke den og vente et par sekunder, før du tænder den igen.

- Sørg for, at kablerne er sluttet korrekt til printeren og til den trådløse enheds USB-port.

- Sørg for, at printeren er valgt i vinduet Printerliste på klientcomputerne.

På en computer med Mac OS X skal du åbne Systemindstillinger og klikke på Udskriv & fax. Vælg printeren, og klik derefter på Slet. Klik på Tilføj, og vælg printeren på listen. Hvis printeren ikke er på listen, skal du klikke på Tilføj (+), og når printeren vises på listen skal du klikke på Tilføj.

På en computer med Windows skal du installere Bonjour til Windows fra cd'en AirPort Utility og tilslutte printeren som beskrevet i instruktionerne på skærmen.

Nogle USB-printere er ikke kompatible med AirPort. Spørg producenten, hvis du alligevel ikke kan udskrive. Du kan evt. finde nye printerarkiver på producentens websted.

### Beslægtede emner

Løse problemer med AirPort