홈
인덱스

# AirPort 네트워크에서 간섭이 일어납니다

학교나 사무실에 몇 개의 AirPort 네트워크를 사용하고 그 중 하나에 간섭이 일어난다면, 사용하고 있는 채널을 변경해야 할 수 있습니다.

기본적으로, AirPort 소프트웨어는 베이스 스테이션 또는 Time Capsule이 전원에 연결되어 있을 때 가장 사용 가능성이 높은 채널을 자동으로 선택합니다. 베이스 스테이션 또는 Time Capsule에 간섭이 일어난다면 사용하고 있는 채널을 변경해보십시오.

AirPort Extreme을 5기가헤르츠(GHz) 범위에서 사용하고 있다면 사용하는 채널을 변경할 수 없습니다.

## 2.4GHz 네트워크의 채널을 변경하려면,

1. Mac OS X을 사용하는 컴퓨터에서는 응용 프로그램 폴더 안에 있는 유틸리티 폴더, Windows 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오.

2. 설정할 장비를 선택하고 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 베이스 스테이션 암호를 입력하십시오.

3. 도구 막대에서 AirPort를 클릭하고 무선을 클릭하십시오.

4. 채널 팝업 메뉴에서 새로운 채널을 선택하십시오.

인접한 무선 장비가 적어도 5개의 채널 이상 떨어져 있어야 합니다. 예를 들어, 장비 A를 채널 1로 설정한다면, 장비 B는 채널 6 또는 11로 설정되어야 합니다.

AirPort 네트워크상의 컴퓨터들은 자동으로 장비가 사용하는 채널에 맞게 조정됩니다. 장비의 채널을 변경하면, 무선 네트워크에 연결되어 있는 컴퓨터에서 채널을 변경할 필요가 없습니다.

### 관련 주제

방해 요소