Start
Index

# Ihr AirPort-Netzwerk wird gestört

Wenn in Ihrer Schule oder in Ihrem Büro mehrere AirPort-Netzwerke vorhanden sind und in einem Netzwerk Störungen auftreten, kann es erforderlich sein, den verwendeten Kanal zu wechseln.

Standardmäßig wählt die AirPort-Software automatisch den am besten geeigneten Kanal, wenn Sie die Basisstation oder Time Capsule an das Stromnetz anschließen. Versuchen Sie, den verwendeten Kanal zu wechseln, wenn Störungen mit der Basisstation oder Time Capsule auftreten.

Wenn Sie AirPort Extreme im 5-GHz-Bereich verwenden, können Sie den verwendeten Kanal nicht ändern.

## Gehen Sie wie folgt vor, um den Kanal eines 2,4-GHz-Netzwerks zu wechseln:

1. Öffnen Sie das AirPort-Dienstprogramm. Auf einem Computer mit Mac OS X ist es im Ordner "Dienstprogramme" innerhalb des Ordners "Programme" abgelegt, auf einem Windows-Computer finden Sie das Dienstprogramm unter "Start" > "Programme" > "AirPort".

2. Wählen Sie das zu konfigurierende Gerät aus und klicken Sie dann auf "Man. Konfiguration". Geben Sie ggf. das Kennwort für Ihre Basisstation ein.

3. Klicken Sie in der Symbolleiste auf "AirPort" und klicken Sie dann auf "Drahtlos".

4. Wählen Sie aus dem Einblendmenü "Kanal" einen neuen Kanal aus.

Nahe nebeneinander platzierte Geräte sollten mindestens fünf Kanäle voneinander entfernt sein. Verwendet beispielsweise Gerät A Kanal 1, so sollte für Gerät B Kanal 6 oder 11 angegeben werden.

Computer im AirPort-Netzwerk schalten automatisch zu dem Kanal um, den Ihr Gerät verwendet. Es ist nicht erforderlich, den Kanal der mit dem drahtlosen Netzwerk verbundenen Computer zu wechseln, wenn Sie den Kanal eines Geräts ändern.

### Verwandte Themen

Interferenz