Startpagina
Index

# Een internetverbinding tot stand brengen met de modem van uw basisstation

Als uw basisstation is voorzien van een interne modem en u over een inbelabonnement bij een internetaanbieder beschikt, kunt u de modempoort van het basisstation aansluiten op een standaardtelefoonlijn en PPP gebruiken om verbinding met het internet te maken.

Zorg ervoor dat u uw accountgegevens bij de hand hebt voordat u AirPort-configuratieprogramma gaat gebruiken.

## Het is mogelijk dat u de volgende informatie nodig hebt:

- Uw accountnaam (gebruikersnaam) en wachtwoord

- Het telefoonnummer van uw internetaanbieder voor inbelmodems

- Of u TCP/IP handmatig of via PPP wilt configureren

- Het IP-adres (alleen bij handmatige configuratie)

- Het adres van de DNS-server (Domain Name System)

Klik op 'Modem' om modemopties in te stellen, zoals uw landcode en hoe lang de modem wacht bij inactiviteit voordat de verbinding wordt verbroken.