Inizio
Indice

# Aggiungere un client wireless al network 802.11n

Se stai utilizzando una base AirPort che supporta 802.11 o se stai utilizzando un Time Capsule e il network è protetto da password WPA Personal o WPA/WPA2 Personal, puoi fornire ai client l'accesso wireless al network senza richiedere l'inserimento della password.

Quando consenti a un client di accedere al tuo network, il suo nome e indirizzo MAC wireless (o ID AirPort) rimangono memorizzati nell’elenco controllo accessi di Utility AirPort finché non li rimuovi dall'elenco. Puoi anche consentire l'accesso per 24 ore, dopo le quali il client non potrà più accedere al tuo network.

Quando consenti ad un client l'accesso al tuo network, non è necessario che egli inserisca la password del network.

## Per consentire l'accesso al tuo network:

1. Apri Utility AirPort. Nei computer Macintosh, Utility AirPort si trova nella cartella Utility della cartella Applicazioni. Mentre nei computer con sistema operativo Windows, si trova in Start > Programmi > AirPort.

2. Seleziona il dispositivo che stai configurando, quindi fai clic su Impostazione manuale. Se necessario, inserisci la password.

3. Scegli Base > Aggiungi client wireless.

4. Seleziona il modo in cui desideri che il client acceda al network:

- Seleziona il PIN per inserire il codice a otto cifre fornito dal client che richiede l'accesso al network.

- Seleziona “Primo tentativo” per consentire l'accesso al prossimo client che cerchi di accedere al network.

- Seleziona “Limita accesso client a 24 ore” se desideri fornire l’accesso al tuo network solamente per un giorno. Se non selezioni questa opzione, il client potrà accedere al network fino a quando non rimuovi il nome del client dall’elenco.

Per rimuovere il client, fai clic su AirPort nella barra degli strumenti di Utility AirPort, fai clic su Controllo accessi, seleziona il nome del client, quindi fai clic su Elimina (-). Dopo avere rimosso un client dall'elenco, devi aggiornare il dispositivo.