Hjem
Register

# Indstille et WPA2 Enterprise-netværk

Før du kan oprette et WPA2 Enterprise-netværk, skal du konfigurere en RADIUS-server til administration og godkendelse af oplysninger om brugerne, f.eks. brugernavn, adgangskode og brugercertifikater. Se dokumentationen til RADIUS-serveren. Når serveren er konfigureret, skal du følge disse trin for at oprette et WPA2 Enterprise-netværk.

## Du indstiller et WPA2 Enterprise-netværk på følgende måde:

1. Åbn AirPort-værktøj, der ligger i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer på en computer med Mac OS X og i Start > Alle programmer > AirPort på en Windows-computer.

2. Vælg den enhed, du indstiller, og klik derefter på Manuel indstilling. Skriv om nødvendigt adgangskoden.

3. Klik på AirPort i værktøjslinjen, og klik på Trådløs.

4. Vælg WPA/WPA2 Enterprise eller WPA2 Enterprise på lokalmenuen Trådløs sikkerhed, afhængigt af hvilken base du indstiller, og hvilke funktioner der findes på trådløse klientcomputere, der skal oprette forbindelse til netværket.

5. Klik på Konfigurer RADIUS, og skriv IP-adressen, den fælles nøgle (Shared Secret) eller adgangskoden og portnummeret på den primære og sekundære RADIUS-godkendelsesserver.

### Beslægtede emner

Wi-Fi Protected Access (WPA)