首頁
索引

# 將網路流量引導到網路上的特定電腦

若要確保可以準確地將請求傳送到您的網頁、AppleShare 或您網路上的 FTP 伺服器上，您需要為您的伺服器或電腦建立一個永久 IP 位址，並且為“AirPort 基地台”或 Time Capsule 提供“入站連接埠對應”資訊。

## 若要設定入站傳輸埠對應

1. 請打開“AirPort 工具程式”，它位於使用 Mac OS X 電腦的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在 Windows 電腦上，它位於 [開始] > [所有程式] > AirPort。

2. 選取您要設定的設備，然後按一下“手動設定”。輸入密碼（如有需要）。

3. 在工具列中，按一下“進階”，然後按一下“連接埠對應”。

4. 按一下“加入”（+）按鈕，然後從“服務”彈出式選單中選擇一個服務（例如“個人檔案共享”）。

5. 請在“專用 IP 位址”欄位輸入伺服器的 IP 位址。

若要使用傳輸埠對應，您必須在執行網頁、AppleShare 或 FTP 伺服器的電腦上手動設定 TCP/IP。

### 相關主題

傳輸埠對應

網路位址轉譯（NAT）