Accueil
Index

# Que peut-on brancher sur les ports de la borne d’accès et de Time Capsule ?

Ce tableau vous permet de comprendre les branchements à une borne d’accès AirPort ou un volume Time Capsule.

Symbole | Port

Port WAN Ethernet 10/100/1000Base-T

Branchez un modem ADSL ou un modem câble, ou connectez-vous à un réseau Ethernet existant doté d’un accès à Internet.

Port LAN Ethernet 10/100/1000Base-T

Connectez des ordinateurs Ethernet locaux (ordinateurs sans accès Internet) et des imprimantes.

Port pour imprimante ou disque dur USB (Universal Serial Bus)

Connectez une imprimante USB de sorte que les ordinateurs connectés au réseau AirPort puissent la partager. Si votre périphérique le permet, vous pouvez connecter un disque dur USB compatible afin que les ordinateurs connectés à votre réseau puissent y accéder. Vous pouvez également connecter un concentrateur USB pour ensuite brancher une imprimante et un disque dur.

Port de l’adaptateur secteur

Connectez l’une des extrémités de l’adaptateur secteur de la borne d’accès AirPort Extreme au port et l’autre extrémité sur une prise électrique.