Inizio
Indice

# Novità di AirPort

In questa pagina troverai la descrizione di tutte le nuove caratteristiche di AirPort. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una base AirPort Extreme, AirPort Express o Time Capsule, fai clic sul pulsante Inizio qui sopra. Verrà visualizzata la pagina di accesso principale di Aiuto AirPort.

Time Capsule e AirPort Extreme a doppia banda simultanea

La nuova base AirPort Extreme e il nuovo Time Capsule sono stati progettati secondo le specifiche in forma di bozza IEEE 802.11n e si avvalgono della tecnologia MIMO (multiple-input multiple-output). Entrambi i dispositivi sono dotati di più antenne per garantire la massima velocità e il massimo raggio di portata. In questo modo puoi raggiungere velocità fino a cinque volte maggiori rispetto a quelle fornite dalla specifica 802.11g. Inoltre, offrono un raggio di portata doppio rispetto allo standard wireless 802.11g, consentendo una copertura completa per la casa, la scuola o un piccolo ufficio.

La nuova base AirPort Extreme e Time Capsule si basano sulla tecnologia a doppia banda simultanea, che consente il supporto contemporaneo dello spettro da 2,4 GHz e da 5 GHz. Quando configuri la base AirPort o Time Capsule, vengono creati due network Wi-Fi ad alta velocità: un network da 2,4 gigahertz (GHz) per dispositivi 802.11b, 802.11g e 802.11n, come iPhone, iPod touch e computer più vecchi, e un network da 5 GHz per dispositivi 802.11n e 802.11a, come computer più recenti e Apple TV.

inoltre, sono completamente retro-compatibili, il che significa che i computer Mac ed i PC che utilizzano schede wireless 802.11a, 802.11b, 802.11g o le specifiche IEEE 802.11n possono connettersi a un network wireless AirPort. Funzionano perfettamente anche con AirPort Express per streaming musicale wireless e altro ancora. La base AirPort Extreme e il Time Capsule dispongono di tre porte Ethernet 10/100/1000 supplementari, quindi non devi includere nessun altro router nel tuo network.

AirPort Extreme▸

Configurare un network ospiti e condividere la tua connessione Internet

Puoi configurare un network ospiti a casa o in ufficio, con o senza protezione tramite password, per fornire l'accesso limitato a Internet a dispositivi wireless, come computer, iPhone, iPod touch e Apple TV. Un network ospiti permette ai client wireless di connettersi a Internet senza accedere al tuo network privato. Quando configuri un network ospite, una parte della connessione a Internet è riservata agli ospiti. Se sui computer client è stata configurata la condivisione dei servizi, anche gli ospiti possono comunicare tra di loro.

Configurare un network ospiti▸

Condividere un disco rigido o una stampante USB con gli utenti del network

Puoi collegare un disco rigido USB alla base AirPort Extreme o a Time Capsule per consentire a tutti gli utenti del network di eseguire il backup, salvare e condividere documenti. Inoltre, puoi collegare una stampante USB oppure utilizzare un hub USB per collegare un disco rigido e una stampante in modo che tutti gli utenti del network possano utilizzare tali dispositivi.

Se stai utilizzando Time Capsule, non devi collegare un disco USB esterno, poiché Time Capsule è dotato di un disco AirPort interno. Se stai utilizzando Mac OS X Leopard (v10.5.1 o versione successiva), puoi impostare Time Capsule come disco di backup e utilizzare Time Machine per effettuare il backup di tutti i computer Mac del network che utilizzando Mac OS X Leopard.

Dispositivi USB condivisi▸

Configurare il network rapidamente e facilmente con la nuova Utility AirPort

Utility AirPort integra in un'unica applicazione la facilità d'uso di Impostazione Assistita AirPort e la potenza di Utility Amministrazione AirPort. Utility AirPort ha un'interfaccia di semplice utilizzo con tutti i controlli software accessibili dalla stessa applicazione. Consente di gestire al meglio più basi contemporaneamente, grazie alle funzioni di monitoraggio dei client e alla possibilità di eseguire il logging. Utility AirPort è in grado di gestire account ospite con scadenza, che consentono un accesso temporaneo al network senza dovere fornire la password di network agli ospiti in casa o in ufficio. Puoi perfino configurare degli account con un limite di tempo per migliorare i controlli censura. Questa versione di Utility AirPort supporta IPv6 e Bonjour, per cui puoi rendere visibili i servizi di network, come la stampa e la condivisione di un disco rigido su una porta WAN.

Utility AirPort▸