Hjem
Register

# Hvad betyder det blinkende lys?

I tabellen nedenfor beskrives statusindikatorens funktion på AirPort Extreme 802.11n-baser, Time Capsule og AirPort Express. På AirPort Express lyser statusindikatoren ikke blåt.

Lys på AirPort-base
Status/beskrivelse

Lyser ikke

Enheden er ikke sat i en stikkontakt.

Blinker grønt

Enheder starter.

Hvis du vælger Blink ved aktivitet på lokalmenuen Statusindikator i vinduet Base i AirPort-indstillinger i AirPort-værktøj, blinker statusindikatoren måske grønt for at vise normal aktivitet.

Lyser grønt

Enheden er tændt og fungerer korrekt. Hvis du vælger Blink ved aktivitet på lokalmenuen Statusindikator i vinduet Base i AirPort-indstillinger i AirPort-værktøj, blinker statusindikatoren måske grønt for at vise normal aktivitet.

Blinker orange

Enheden rapporterer et problem. Se nedenfor.

Lyser orange

Enheden er ved at færdiggøre startsekvensen.

Blinker orange og grønt

Måske er der et problem med at starte. Enheden genstarter og prøver igen.

Lyser blåt

Enheden er klar til at tillade en trådløs klient at oprette forbindelse til netværket.

Du kan få oplysninger om, hvorfor indikatoren blinker orange, ved at åbne AirPort-værktøj, vælge enheden og derefter vælge Manuel indstilling på Basemenuen. Skriv om nødvendigt adgangskoden, og klik derefter på Status for base for at se oplysninger om den blinkende indikator.