Accueil
Index

# Si des interférences perturbent votre réseau AirPort

Si votre salle de classe ou votre bureau dispose de plusieurs réseaux AirPort et que l’un d’entre eux est perturbé par des interférences, vous pourriez être amené à changer le canal utilisé par chacun.

Par défaut, le logiciel AirPort sélectionne automatiquement le meilleur canal disponible lorsque votre borne d’accès ou votre disque Time Capsule est branché(e). Si des interférences perturbent votre borne d’accès ou votre disque Time Capsule, essayez de changer de canal.

Si vous utilisez votre borne AirPort Extreme dans une portée de 5 gigahertz (GHz), vous ne pourrez pas changer le canal utilisé.

## Pour changer le canal d’un réseau 2,4 GHz :

1. Ouvrez Utilitaire AirPort situé dans le dossier Applications/Utilitaires dans le cas d’un ordinateur fonctionnant sous Mac OS X, ou dans Démarrer > Tous les programmes > AirPort pour un PC fonctionnant sous Windows.

2. Sélectionnez le périphérique que vous configurez, puis cliquez sur Configuration manuelle. Si nécessaire, tapez le mot de passe de la borne d'accès.

3. Cliquez sur AirPort dans la barre d’outils, puis sur Sans fil.

4. Choisissez une autre valeur dans le menu contextuel Canal.

Les périphériques sans fil voisins doivent être séparés d’au moins cinq canaux. Par exemple, si le périphérique A est réglé sur le canal 1, le périphérique B doit être réglé sur le canal 6 ou 11.

Les ordinateurs du réseau AirPort se règlent automatiquement sur le canal utilisé par votre périphérique. Si vous changez le canal d’un périphérique, il est inutile de le changer sur les ordinateurs connectés au réseau sans fil.

### Rubriques connexes

Interférences